Код неисправности | Описание неисправности
B1408-14 | Неисправность цепи индикатора не пристёгнутого РБ в плафоне - короткое замыкание на "массу" или обрыв
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила замыкание на "массу" или обрыв в цепи к индикатору непристёгнутого ремня безопасности водителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, блока освещения салона; Неисправен блок освещения салона; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и блока освещения салона. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и блока освещения салона, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от комбинации приборов и блока освещения салона. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контакте "А13" колодки к комбинации приборов (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов. Проверить целостность электрической цепи между контактом "А13" колодки к комбинации приборов и контактом "А S 06" блока освещения салона (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

3 Клеммой заданного диаметра подать "массу" на контакт "AS 06". Индикатор непристегнутого ремня в БОС светиться?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить блок освещения салона и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2