№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
33 | B1052 * | Неисправность в цепи управления левым зеркалом | Подано напряжение управления левым зеркалом (При реализации в ПО МДВ) | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку от МДВ, отсоединить колодку от зеркала левого. Выполнить проверку замыкания на массу в цепях: - контакт "8" колодки к МДВ – контакт "1" колодки к зеркалу левому; - контакт "9" колодки к МДВ – контакт "3" колодки к зеркалу левому.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно зеркало левое или МДВ.