Код неисправности | Описание неисправности
B130B-13 | Задний левый динамик – обрыв цепи
Условия обнаружения | Радио или ММС определила обрыв в цепи питания заднего левого громкоговорителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить радио или ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов радио или ММС, заднего левого громкоговорителя; Неисправность заднего левого громкоговорителя; Неисправность радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти радио или ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам радио или ММС и заднего левого громкоговорителя. Осмотреть разъёмы радио или ММС и заднего левого громкоговорителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А1" колодки к радио или ММС и контактом "1" колодки к заднему левому громкоговорителю;

- между контактом "А6" колодки к радио или ММС и контактом "2" колодки к заднему левому громкоговорителю.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "1" и "2" заднего левого громкоговорителя. Сопротивление в пределах (Rmin=3 Ом – Rmax=3,8 Ом)?

- да – заменить радио или ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить задний левый громкоговоритель и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены радио или ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2