P0697 – Электропитание 3

Код неисправности | 0697
Power Supply 3
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога |
16 | Напряжение в цепи ниже порога |
Условия обнаружения (готовность)
17 | Зажигание включено
16 | Зажигание включено
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Напряжение №3 питания датчиков > 5,253906 В | 150 мс | 1500 мс
16 | Напряжение №3 питания датчиков < 4,746093572 В | 150 мс | 1500 мс
Параметры
Режим двигателя
Напряжение №1 питания датчиков
Напряжение №2 питания датчиков
Напряжение №3 питания датчиков
Заряд от генератора
Диагностическое подтверждение | 17 | Зажигание включено
16
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен ДПРВ; Неисправен ДАД; Неисправен ДДХ; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Неисправен жгут проводов;

Неисправен КСУД

Порядок диагностики | 17 16 | 1 Отсоединить колодку жгута проводов от ДПРВ, включить зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напряжения пришло в норму? - да – заменить ДПРВ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДПРВ и перейти к шагу 2.

2 Отсоединить колодку жгута проводов от ДАД, включить зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напряжения пришло в норму?

- да – заменить ДАД и выполнить послеремонтные операции;

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДАД и перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от ДДХ, включить зажигание. Проверить с помощью диагностического прибора значение напряжения №3 питания датчиков. Значение напряжения пришло в норму?

- да – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – присоединить колодку жгута проводов к ДДХ и перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДПРВ, ДАД, ДДХ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПРВ, ДАД, ДДХ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 7.

7 Проверить целостность электрических цепей питания ДПРВ, ДАД, ДДХ, проверить отсутствие замыкания указанных цепей питания на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение