Код неисправности | Описание неисправности
B107E-52 | БУСНПБ не активировано
Условия обнаружения | БУСНПБ находится в неактивированном положении
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру активации БУСНПБ см. п.6.4 данной инструкции и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.