Код неисправности | Описание неисправности
С16 14-0 5 | Перегрев платы управления
Условия обнаружения | Температура платы управления ≥ температуры порога снижения мощности; Код неисправности возникает, если ЭГУРУ входит в режим снижения мощности по тепловым причинам
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация снижена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 С помощью диагностического прибора проверить и зафиксировать температуру ЭБУ ЭГУРУ через 1 час при температуре окружающей среды 25 °С.

2 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С16 14-07 | Плата питания – максимальная температура
Условия обнаружения | Температура платы питания ≥ максимальной температуры; Код неисправности возникает, если ЭГУРУ входит в режим снижения мощности по тепловым причинам
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 С помощью диагностического прибора проверить и зафиксировать температуру электродвигателя ЭГУРУ через 1 час при температуре окружающей среды 25 °С.

2 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С16 14-09 | Перегрев платы питания
Условия обнаружения | Температура платы питания ≥ температуры порога снижения мощности; Код неисправности возникает, если ЭГУРУ входит в режим снижения мощности по тепловым причинам
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация снижена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 С помощью диагностического прибора проверить и зафиксировать температуру электродвигателя ЭГУРУ через 1 час при температуре окружающей среды 25 °С.

2 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

Код неисправности | Описание неисправности
С16 14-18 | Плата управления – максимальная температура
Условия обнаружения | Температура платы управления ≥ максимальной температуры; Код неисправности возникает, если ЭГУРУ входит в режим снижения мощности по тепловым причинам
Диагностический тест | Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо несколько раз в обе стороны
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭГУРУ (компенсация будет остановлена)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 С помощью диагностического прибора проверить и зафиксировать температуру ЭБУ ЭГУРУ через 1 час при температуре окружающей среды 25 °С.

2 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции