Код неисправности | Описание неисправности
U0262-96 | Ошибка связи с датчиком центральным СП – датчик неисправен
Условия обнаружения | Неисправность датчика центрального СП
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен датчик центральный СП
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить датчик центральный СП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест