Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А1-4 | НЧ (LF) драйвер: ошибка НЧ драйвера
Условия обнаружения | Зажигание включено. Измерение диагностического статуса иммобилайзера. 1) Внутренняя ошибка тайм-аута 2) Ошибка обмена 3) Ошибка сброса

4) Ошибка эксплуатации

5) Ошибка температуры

6) Ошибка напряжения

7) Ошибка защиты

8) Ошибка защиты драйвера

Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправна центральная НЧ антенна (IMMO LF); Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

При наличии в памяти ЭБУ других кодов неисправностей в первую очередь выполнить диагностику данных кодов.

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДЗ, центральной НЧ антенны. Осмотреть разъемы БДЗ, центральной НЧ антенны, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить проверки электрических цепей в соответствии с картой кода неисправности В2FВ3-13.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2