Код неисправности | Описание неисправности
В1012-13 | Моторедукторы замков дверей пассажиров – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления моторедукторами замков дверей пассажиров (контакт "D 8" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "D 10" ЦБКЭ (Выход. Общий "левого борта"), или, в цепи к контакту "D 9" ЦБКЭ (Выход. Общий "правого борта") менее 1 А
Диагностический тест | Блокировать / разблокировать двери автомобиля нажатием кнопки центральной блокировки на МДВ
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен моторедуктор замка двери пассажира
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, моторедукторов замков дверей пассажиров. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, моторедукторов, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "D" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от моторедукторов замков дверей пассажиров. Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "D 8" колодки к ЦБКЭ и соответствующими контактами колодок к моторедукторам замков дверей пассажиров;

- между контактом "D 10" колодки к ЦБКЭ и соответствующим контактом колодки к моторедуктору замка задней левой двери;

- между контактом "D 9" колодки к ЦБКЭ и соответствующими контактами колодок к моторедукторам замков правых дверей пассажиров.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Измерить сопротивление моторедуктора между соответствующими контактами разъемов моторедукторов замков дверей пассажиров. Сопротивление в норме?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный моторедуктор и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2