Код Р0136

Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

Код Р0136 заносится, если:

- двигатель проработал время, достаточное для прогрева датчика кислорода (до 30 мин, определяется температурой ОЖ при старте);

- сигнал ДДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем).

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется значение напряжения выходного сигнала диагностического датчика кислорода.

2 Проверяется наличие постоянной неисправности.

3 Проверяется исправность датчика.

Диагностическая информация

Напряжение на контакте "А" холодного диагностического датчика кислорода равно 0,45 В.

Для прогретого датчика напряжение сигнала при работе в режиме обратной связи, на частичных нагрузках и при исправном нейтрализаторе в установившемся режиме изменяется в диапазоне от 590 до 750 мВ.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей:

Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том, что отвод к датчику не касается элементов системы выпуска отработавших газов.

Переобедненный состав топливовоздушной смеси. Провести диагностику системы топливоподачи по карте А-6.

Код Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим: "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП". При наличии данной неисправности напряжение сигнала диагностического датчика кислорода (параметр USHKL) по диагностическому прибору должно быть больше 1 В.

Так ли это?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
2 | Запустить двигатель. Используя диагностический прибор, попытаться воспроизвести условия возникновения кода неисправности. Код Р0136 активен? |  | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от диагностического датчика кислорода. Включить зажигание. Напряжение сигнала ДДК по диагностическому прибору (параметры АЦП) должно быть около 0,45 В. Так ли это? | 3
| ↓ |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  | Да |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  | ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ |  |  |  |  | Неисправен ДДК. |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Код Р0136 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". |  | Цепь сигнала ДДК замкнута на цепь управления нагревателем или неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |