Код неисправности | Описание неисправности
C1079-56 | Неверные калибровочные данные
Условия обнаружения | Неверная конфигурация ПО ЭБУ (несоответствие между конфигурацией программного обеспечения и версией программного обеспечения ЭБУ ГА данного автомобиля)
Диагностический тест | Выключить зажигание, дождаться отключения главного реле, включить зажигание
Возможные причины | Неверная калибровка ЭБУ; Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | 1 В ыбрать соответствующую калибровку ЭБУ (см. п.3.3 "Режим "Функции – Запись параметра калибровки … (Выбор калибровочных параметров)")
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2