Код неисправности | Описание неисправности
B2140-11 | Питание камеры заднего вида, КЗ.на массу
Условия обнаружения | ММС определила короткое замыкание на массу в цепи питания КЗВ
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, включить заднюю передачу, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, КЗВ; Неисправность КЗВ; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и КЗВ. Осмотреть разъёмы ММС и КЗВ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов "X2" ММС и КЗВ. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контактах "С9", "С10" и ""С26" колодки "X2" к ММС (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену КЗВ. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить КЗВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2