P0530 – Датчик давления хладагента

Код неисправности | 0530
A/C Refrigerant Pressure Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
17 | Нет сбоя по напряжению питания датчика
16 | Нет сбоя по напряжению питания датчика
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | [Подключение блока управления кондиционером обнаружено, или ДДХ обнаружен, или запрос включения кондиционера обнаружен]; напряжение датчика давления хладагента выше указанного диапазона (> 4,75 В) | 2000 мс | 20 мс
16 | [Подключение блока управления кондиционером обнаружено, или ДДХ обнаружен, или запрос включения кондиционера обнаружен]; напряжение датчика давления хладагента ниже указанного диапазона (< 0,1 В) | 2000 мс | 20 мс
Параметры
Напряжение датчика давления хладагента
Давление хладагента
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 17 | Двигатель работает на холостом ходу, кондиционер включен
16
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДДХ, КСУД; Неисправен ДДХ; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДДХ и КСУД. Осмотреть разъемы ДДХ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей сигнала, питания и массы ДДХ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить напряжение питания ДДХ (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить давление хладагента в системе кондиционирования. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДДХ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение