Код неисправности | Описание неисправности
B1231-15 | Цепь включения правой фары ДХО – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S1-C2" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включены ДХО
Возможные причины | Неисправна лампа правого ДХО; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары правой
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары правой. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары правой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "S1" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "S1-C2" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Отсоединить колодку жгута проводов от блок-фары правой. Проверить исправность лампы правого ДХО. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S1-C2" колодки к БКЭД и контактом "5" колодки к блок-фаре правой, и электрической цепи между кон-тактом "8" колодки к блок-фаре правой и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции