Код неисправности | Описание неисправности
C106 Е-55 | ДУПРК: не сконфигурирован
Условия обнаружения | Датчик указывает, что инициализация некорректная
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой инициализации датчика; Неисправность датчика
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование ЭБУ ГА (см. процедуры по п.2). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2