Код неисправности | Описание неисправности
В10 31-1B | Передняя подушка безопасности (цепь 2) завышенное сопротивление - сопротивление цепи выше порогового значения
Условия обнаружения | Сопротивление цепи МНПБП > порогового значения в течение 4 секунд *
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, МНПБП; Неисправен МНПБП
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, МНПБП. Осмотреть разъемы БУСНПБ, МНПБП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и МНПБП.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "A 13" колодки к БУСНПБ и контактом "1" колодки к МНПБП, и электрической цепи между контактом "А14" колодки к БУСНПБ и контактом "2" колодки к МНПБП (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Присоединить колодку жгута проводов к БУСНПБ. Перемычкой заданного диаметра перемкнуть контакты колодки жгута проводов к МНПБП. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1031-1А?

- да – заменить МНПБП и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции

* - сопротивление МНПБП составляет (2,1±0,4) Ом (сопротивление жгута проводов не учитывается)