Код неисправности | Описание неисправности
U3003-13 | Ошибка напряжения АКБ – обрыв цепи
Условия обнаружения | Пропадание напряжения питания УЭРУ
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Повышенное сопротивление в цепи питания УЭРУ, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Внутренняя неисправность блока управления УЭРУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контакту "Х1/2" блока управления УЭРУ;

- цепи питания к контактам "Х1/1", "Х4/4 блока управления УЭРУ.

2 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции