Код неисправности | Описание неисправности
С1120-37 | Слишком высокая частота вращения двигателя - слишком высокая частота сигнала
Условия обнаружения | Неисправность двигателя
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Неисправность двигателя, контроллера
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции