P 1959 Инициализация АМТ не выполнена

Диагностическое подтверждение | 54 | Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание
Условия возникновения кода неисправности | 54 | проверка достоверности информации о положении передачи – инициализация не выполнена успешно
Тип диагностики | 54 | Распознавание механической неисправности
Аварийный режим | 54 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 54 | Автомобиль обездвижен из-за сбоя системы
Порядок диагностики | 54 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание и перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку