Код неисправности | Описание неисправности
B 2170–19 | Питание на USB1, Ток выше допустимого
Условия обнаружения | ММС определила некорректный сигнал в цепи USB розетки (мультимедиа)
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, вставить в разъем USB – устройство USB
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, USB розетки (мультимедиа); Неисправность USB розетки (мультимедиа); Неисправность ММС; Неисправное устройство USB, вставленного в разъём
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и USB розетки. Осмотреть разъёмы ММС и USB розетки, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

– да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

– нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов ММС и USB розетки. Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

– между контактом "B 1" колодки "X 9" к ММС и контактом "1" колодки к USB розетк е;

– между контактом "B 2" колодки "X 9" к ММС и контактом "2" колодки к USB розетк е;

– между контактом "B 3" колодки "X 9" к ММС и контактом "3" колодки к USB розетк е;

– между контактом "B 5" колодки "X 9" к ММС и контактом "5" колодки к USB розетк е;

Неисправность обнаружена?

– да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

– нет – перейти к шагу 3.

3 Подсоединить колодку жгута проводов к разъёму USB розетки. Проверить отсутствие замыкания цепей на "массу" на контактах "B 1", "B 2" и "B 3" колодки к ММС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

– да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

– нет – перейти к шагу 4.

3 Выполнить пробную замену USB розетки. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

– да – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции;

– нет – заменить USB розетку и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2