Р0726 Цепь датчика оборотов двигателя неисправна, выход сигнала из допустимого диапазона

Диагностическое подтверждение | 86 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 86 | Недопустимый сигнал
Тип диагностики | 86 | CAN мониторинг
Аварийный режим | 86 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Сцепление включено: частота вращения двигателя = частота вращения входного вала. Сцепление выключено: частота вращения двигателя = старое значение и значение регулировки, рассчитанное на основе крутящего момента и инерции двигателя, минимальное значение: частота вращения двигателя на холостом ходу;

Заблокированы следующие функции адаптации сцепления и коробки передач: обучение коробки передач, обучение конечных положений сцепления, обучение точки касания сцепления;

Режим ползучести невозможен и прерывается, если уже активирован

Проявление на автомобиле | 86 | Возможно, переключение передач становится некомфортным; Режим ползучести невозможен
Порядок диагностики | 86 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику ЭСУД, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей ЭСУД и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение