Код неисправности | Описание неисправности
U01A0-87 | Потеряна связь frame 1 - пропущено сообщение
U01A1-87 | Потеряна связь frame 2 - пропущено сообщение
U01A2-87 | Потеряна связь frame 3 - пропущено сообщение
U01A3-87 | Потеряна связь frame 4 - пропущено сообщение
U01A4-87 | Потеряна связь frame 5 - пропущено сообщение
U01A5-87 | Потеряна связь frame 6 - пропущено сообщение
U01A6-87 | Потеряна связь frame 7 - пропущено сообщение
U01A7-87 | Потеряна связь frame 8 - пропущено сообщение
U01A8-87 | Потеряна связь frame 9 - пропущено сообщение
U01A9-87 | Потеряна связь frame 10 - пропущено сообщение
Условия обнаружения | Обнаружены потери кадров коммуникационного блока
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен коммуникационный блок
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить центральный коммуникационный блок и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены коммуникационного блока и выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции