Код неисправности | Описание неисправности
B1342-62 | ЭБУ заблокирован – система заблокирована
Условия обнаружения | Не введен правильный код разблокировки радио или ММС
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить радио или ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Не введен правильный код разблокировки радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Ввести код радио или ММС, который поставляется вместе с автомобилем

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест.