DF273 Текущая или сохраненная неисправность | Цепь передачи информации об ударе
Диагностические указания | Условия применения диагностики для сохраненной неисправности Неисправность определяется как текущая через 8 секунд после включения зажигания и становится сохраненной после выключения зажигания. Если неисправность является текущей, то функция автоматического запирания дверей в движении не работает.
Выполнить диагностику системы надувных подушек безопасности. При необходимости устранить неисправность.
Проверить надежность соединения и состояние контакта "В23" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепи: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, соответствующий контакт ЭБУ СНПБ. При необходимости устранить неисправность.
После устранения неисправности выполнить: выполнить диагностические указания для подтверждения ремонта; обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.