Код неисправности | Описание неисправности
B 272 0-92 | Задний внешний левый датчик – неверное функционирование
В27 20-9 6 | Задний внешний левый датчик – внутренняя неисправность компонента
В27 20-9 7 | Задний внешний левый датчик – работа компонента или системы затруднена или заблокирована
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность заднего внешнего левого датчика
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность заднего внешнего левого датчика СП
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУ УСПВ, заменить задний внешний левый датчик, и выполнить послеремонтные операции.
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти БУ УСПВ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУ УСПВ выполнить соответствующие операции, см. п.2