Код неисправности | Описание неисправности
B1341-55 | Нет конфигурации или неполная конфигурация
Условия обнаружения | Обнаружена ошибка конфигурации радио или ММС
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Не сконфигурировано радио или ММС; Неисправность радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти радио или ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру автоматического конфигурирования радио или ММС см. п.2.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить радио или ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены радио или ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2