Код неисправности | Описание неисправности
В10 3 1-1 B | Высокое сопротивление ПБ пассажира
Условия обнаружения | Сопротивление цепи МНПБП > порогового значения в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, МНПБП; Неисправность МНПБП
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, МНПБП. Осмотреть разъемы БУСНПБ, МНПБП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и МНПБП.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "19" колодки к БУСНПБ и контактом "2" колодки к МНПБП, и электрической цепи между контактом "18" колодки к БУСНПБ и контактом "1" колодки к МНПБП (см. п.6.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку жгута проводов к БУСНПБ. Перемычкой заданного диаметра перемкнуть контакты колодки жгута проводов к МНПБП. Включить зажигание.

Проверить, фиксируется ли код неисправности В1032?

- да – заменить МНПБ П и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции