Код неисправности | Описание неисправности
B2177-93 | БЭГ, Нет ответа от ЭБУ (БЭГ)
Условия обнаружения | Отсутствует CAN сообщение от БЭГ при включенном зажигании
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность БЭГ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между блоком управления ММС и БЭГ (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2