Код неисправности | Описание неисправности
Р0562 | Напряжение батареи слишком низкое
Условия обнаружения | Напряжение питания на контакте "L 2" контроллера БСТ < 8,4 В в течение ≥ 200 мс при следующих условиях диагностики: - напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ > 11 В
Сигнализатор неисправности | Включается через 1 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Крутящий момент двигателя ограничен до 115 Нм; Передаточное отношение шкивов ограничено от 0,8 до 2,2; Дополнительная коробка передач удерживается в 2GR; Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена
Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи питания к контакту "L 2" контроллера БСТ)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема контроллера БСТ. Измерить напряжение между контактом "L 2" колодки жгута к контроллеру БСТ и "массой" (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Напряжение равно (10 ÷ 16) В?

- да – проверить исправность контакта "L 2" разъема контроллера БСТ, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи между контактом "L 2" колодки к контроллеру БСТ и АКБ, и отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "L 2" колодки к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить контроллер БСТ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции