Код неисправности | Описание неисправности
В1034-12 | Указатели поворота направо – Замыкание цепи на источник питания
Условия обнаружения | Выход управления указателями поворота направо (контакт "В5" ЦБКЭ) не активен. Напряжение, измеренное на контакте "В5" ЦБКЭ (Выход. Указатели поворота направо) > 50% от напряжения на контакте "В3" (Клемма 30 (Указатели поворота, слаботоковые сигналы))
Диагностический тест | Включить зажигание, включить / выключить правые указатели поворотов
Возможные причины | Неисправен жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре правой, фонарю заднему правому, боковому указателю поворота правому, зеркалу наружному правому. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары правой, фонаря заднего правого, бокового указателя поворота правого, зеркала наружного правого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи к контакту "В5" ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2