Код неисправности | Описание неисправности
U 1304-86 | Ошибка коммуникации с КП: некорректный сигнал температуры окружающей среды
Условия обнаружения | Параметр CAN от комбинации приборов некорректный
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику комбинации приборов

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции