Код неисправности | Описание неисправности
B1501-96 | Ошибка цепи питания датчиков СП – сигнал выше порога
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила сигнал в цепи питания датчиков СП выше 11,5 В в течении 0,2 секунды
Диагностический тест | Включить зажигание, включить заднюю передачу, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.3