Код неисправности | Описание неисправности
C1085-86 | Мультиплексная сеть: неверные данные от комбинации приборов
Условия обнаружения | Параметр CAN от комбинации приборов недоступен более 300 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику комбинации приборов

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2