Код неисправности | Описание неисправности
С0062-96 | Датчик продольного ускорения: внутренняя неисправность
Условия обнаружения | Сигнал датчика продольного ускорения находится вне допустимого диапазона (постоянно менее 0,2 В или более 4,8 В в течение более чем 1 с)
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Внутренний сбой датчика
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2