Код неисправности | Описание неисправности
B2103-13 | Задний правый динамик – обрыв цепи
Условия обнаружения | ММС определила обрыв в цепи питания заднего правого громкоговорителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, заднего правого громкоговорителя; Неисправность заднего правого громкоговорителя; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и заднего правого громкоговорителя. Осмотреть разъёмы ММС и заднего правого громкоговорителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "A 13" колодки "X 1" к ММС и контактом "1" колодки к заднему правому громкоговорителю;

- между контактом "А14" колодки "X 1" к ММС и контактом "2" колодки к заднему правому громкоговорителю.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "1" и "2" заднего правого громкоговорителя. Сопротивление в пределах (Rmin=3 Ом – Rmax=3,8 Ом)?

- да – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить задний правый громкоговоритель и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2