Код неисправности | Описание неисправности
В1002-13 | Моторедуктор замка двери водителя – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления моторедуктором замка двери водителя (контакт "D 2" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "D 10" ЦБКЭ (Выход. Общий "левого борта") менее 1 А
Диагностический тест | Блокировать / разблокировать двери автомобиля нажатием кнопки центральной блокировки на МДВ
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен моторедуктор замка двери водителя
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, моторедуктора замка двери водителя. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, моторедуктора, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "D" ЦБКЭ. Отсоединить колодку жгута проводов от моторедуктора замка двери водителя. Проверить целостность электрической цепи между контактом "D 2" колодки к ЦБКЭ и контактом "7" колодки к моторедуктору, и электрической цепи между контактом "D 10" колодки к ЦБКЭ и контактом "2" колодки к моторедуктору (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Измерить сопротивление моторедуктора между контактами "7" и "2" разъема моторедуктора замка двери водителя. Сопротивление в норме?

- да – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить моторедуктор замка двери водителя и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2