Код неисправности | Описание неисправности
С1607-1 С | Неисправность ОЗУ
Условия обнаружения | Произошла ошибка при проведении ЭБУ внутреннего теста "чтение – запись" в ОЗУ
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | ОЗУ повреждено или вышло из строя (компенсация не может начаться)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить сброс памяти неисправностей ЭБУ ЭГУРУ в режиме "Функции; Память неисправностей", см. п.3.2 данной инструкции.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЭГУРУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭГУРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции