Код Р0141

Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен

Код Р0141 заносится, если:

- двигатель работает;

- рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога;

- рассчитанное контроллером сопротивление ДДК выше порога.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется надежность соединения датчика кислорода со жгутом проводов.

Диагностическая информация

Контроллер в процессе работы рассчитывает сопротивление чувствительного элемента ДДК, которое зависит от рабочей температуры датчика. Она в свою очередь определяется температурой его нагревателя и выпускных газов. В зависимости от режима работы двигателя, сопротивление датчика кислорода может изменяться в диапазоне 90...500 Ом.

Если одновременно с кодом Р0141 фиксируется код Р0036, то устранение неисправности следует начинать с карты кода Р0036.

Причиной возникновения кода Р0141 могут быть:

- установка датчика кислорода другого типа;

- ненадежный контакт в колодках жгута и датчика.

Код Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
| Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель, прогреть датчик кислорода до рабочей температуры (на режиме холостого хода около 10 мин). Сопротивление ДДК RINН по диагностическому прибору (параметры АЦП) больше 500 Ом? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0141 - непостоянный. Необходимо проанализировать условия возникновения кода - см. "Дополнительную информацию" по коду неисправности. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика кислорода. Проверить контакты датчика и присоединяемой колодки жгута на надежность соединения, отсутствие коррозии и деформации. Если соединение исправно, то заменить УДК. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |