Код неисправности | Описание неисправности
B21 99–55 | MMC - отсутствует конфигурация
Условия обнаружения | Внутренние тесты определили отсутствие конфигурации ММС
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Не выполнено конфигурирование ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование ММС в соответствии с п.3.3 данной инструкции. Выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2