Код неисправности | Описание неисправности
B2130-11 | Выход питания микрофона, КЗ.на массу
Условия обнаружения | ММС определила короткое замыкание на массу в цепи питания микрофона
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, микрофона; Неисправность микрофона; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и микрофона. Осмотреть разъёмы ММС и микрофона, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов "X 2" ММС и микрофона. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контактах "C 8" и "C 23" колодки "X 2" к ММС (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену микрофона. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить микрофон и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2