Код неисправности | Описание неисправности
B2152-13 | Передний левый высокочастотник - обрыв цепи
Условия обнаружения | ММС определила обрыв в цепи питания переднего левого высокочастотника
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, переднего левого высокочастотника; Неисправность переднего левого высокочастотника; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и переднего левого высокочастотника. Осмотреть разъёмы ММС и переднего левого высокочастотника, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "А2" колодки "X 1" к ММС и контактом "1" колодки к переднему левому высокочастотник у;

- между контактом "А3" колодки "X 1" к ММС и контактом "2" колодки к переднему левому высокочастотник у.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "1" и "2" переднего левого высокочастотника. Сопротивление в пределах (Rmin=3 Ом – Rmax=3,8 Ом)?

- да – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить передний правый громкоговоритель и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2