Код неисправности | Описание неисправности
В1051-12 | Зеркало электроуправляемое правое – Замыкание цепи на источник питания
Условия обнаружения | Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вверх / Вниз") (контакт "С6" ЦБКЭ) активен; Или Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вправо / Влево") (контакт "С7" ЦБКЭ) активен. Короткое замыкание на источник питания в электрической цепи к контакту "С6" ЦБКЭ (Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вверх / Вниз")), или в электрической цепи к контакту "С7" ЦБКЭ (Выход. Зеркало электроуправляемое правое (Режим "Вправо / Влево"))
Диагностический тест | Включить зажигание, управлять зеркалом наружным правым "Вверх / Вниз", "Вправо / Влево"
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправен привод зеркала наружного правого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, зеркала наружного правого. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, зеркала наружного правого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "С" ЦБКЭ. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контактах "С6", "С7" колодки к ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2