Код неисправности | Описание неисправности
С105 D-7В | Датчик давления: низкий уровень жидкости
Условия обнаружения | Сигнал, выдаваемый датчиком, находится вне указанного диапазона значений
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Уровень тормозной жидкости слишком низкий из-за утечки тормозной жидкости или неправильного уровня тормозной жидкости; Неисправен датчик
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить уровень тормозной жидкости, проверить исправность электрических цепей датчика уровня тормозной жидкости.

Устранить обнаруженные неисправности.

2 Если код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2