Код неисправности | Описание неисправности
B1502-43 | Сбой регистров
Условия обнаружения | ЦБКЭ выполняет периодические проверки исправности различных разделов памяти. При обнаружении неисправности какого-либо раздела памяти заносится соответствующий код неисправности
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность одного из разделов памяти
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2