Код Р062 F

Ошибка внутреннего EEPROM

Код Р062F заносится, если:

- произошла ошибка при проведении контроллером внутреннего теста "чтение – запись" в ЭРПЗУ.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. п.1.1.

Код Р062 F Ошибка внутреннего EEPROM
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме: "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить". При повторном возникновении кода заменить контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |