Код неисправности | Описание неисправности
B135C-4B | Радио CD-диск – перегрев
Условия обнаружения | Внутренние тесты определили перегрев
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить радио или ММС, подождать не менее 1 минуты, включить режим "CD-диска"
Возможные причины | Внутренняя неисправность радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить радио или ММС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены радио или ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2