Код неисправности | Описание неисправности
В1532-15 | Команда открытия багажника – обрыв цепи или замыкание на источник питания
Условия обнаружения | Данный код неисправности заносится, если в цепи имеется обрыв или замыкание на источник питания
Диагностический тест | Подано управляющее напряжение на реле замка двери задка
Возможные причины | Неисправно реле замка двери задка или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и реле замка двери задка. Осмотреть контакты реле замка двери задка, разъем ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку от реле замка двери задка. Отсоединить колодку Р2 от ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи между контактом "Р2/D 11" колодки к ЦБКЭ и контактом "86" колодки к реле замка двери задка, и в цепи между "массой" и контактом "85" колодки к реле замка двери задка.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепи к контакту "Р2/D 11" ЦБКЭ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить реле замка двери задка и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2