Код неисправности | Описание неисправности
В2 F В4-68 | Ошибка обучения иммобилайзера ЦБКЭ – Блок уже обучен
Условия обнаружения | Измерение диагностического статуса иммобилайзера. Подчиненное устройство не «чистое»
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание
Возможные причины | ЦБКЭ был ранее обучен
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2