Код неисправности | Описание неисправности
B2 F 06-43 | Ошибка иммобилайзера: ошибка программного обеспечения
Условия обнаружения | Измерение диагностического статуса иммобилайзера. Ошибка чтения паролей из памяти; Случайная ошибка; Ошибка таймера ПО
Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль, включить зажигание
Возможные причины | Ошибка ПО ЭБУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить сброс БУ (см. п.3) и процедуры обучения по п.2.

Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить перепрограммирование БДЗ и процедуры обучения по п.2

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2