P0 949 Адаптация положения приводов КПП не выполнена

Диагностическое подтверждение | 54 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 54 | Операционный диапазон значений конечных положений актюатора отсутствует в памяти КУРКП
Тип диагностики | 54 | Аппаратный мониторинг
Аварийный режим | 54 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 54 | Сигнализатор диагностики АМТ активен
Порядок диагностики | 54 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить процедуру обучения коробки передач (см. п.2.2.1). Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание и перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение